1. 更换静态ip

使用终端工具

（1）找到网络编辑器选择桥接模式

（2）ifconfig首先要查看本机的ip

（3）找到对应的网络配置文件【要管理员的权限】

命令：vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

1. 进去之后正常情况下文件是空的编辑

Auto ens33

Iface ens33 inet static

Address 【地址】

Netmask 【掩码】

Gatewak

Dns-nameserver

保存 退出

(5)重启虚拟机，连接终端工具

(6)重新进入文件查看

2.安装tool

(1)打开虚拟机外层软件点击虚拟机下面有个安装tool【如果没有的话先关闭虚拟机然后选中要安装的虚拟机找到选项编辑虚拟机设置，硬件里面cd/dvd切换连接方式系统会自动监测。】

(2)点击安装然后打开虚拟机找到文件里面的tool安装包 拉倒桌面，解压。然后找到vmware-install.pl文件。

(3)打开终端以root身份配置 sudo ./vmware-install.pl 一路回车就可以

(4)出现Enioy，-the vmware team表示安装成功

(5)检测:打开虚拟机然后从本地拖拽文件进去 如果可以就是成功了

3.代理配置

(1)找到配置文件 nginx.config

(2)修改 listen【端口】 修改server\_name 【代理服务名】

(3)root 【文件路径：要注意相对和绝对的差别】